参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数（规格、型号、尺寸） | 数量 | 单 价（元） | 合计（元） |
| 1 | 隔水式恒温培养箱 | 容量：270L ， RT+5～65℃ ， 托盘：3块  技术要求：精度：≤±0.5℃ 波动度：≤±0.5℃  温度分辨率：0.1℃ 搁板负荷：45kg/m2  不锈钢内胆，智能微电脑控温，温度采用数字显示；门上设有方型观察窗  工作电源：220V±10V 50HZ | 4台 |  |  |