**绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单**

**询价项目：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 内容、要求 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| G4板式初效  | 尺寸：290\*595\*46  |  | 22个 |  |
| F8中效袋式过滤器  | 尺寸：288\*592\*20  |  | 22个 |  |
| H14高效过滤器 | 尺寸：320\*320\*90 |  | 18个 |  |
| H14高效过滤器 | 尺寸：480\*480\*90 |  | 20个 |  |
| H14高效过滤器 | 尺寸：630\*630\*90 |  | 6个 |  |
| 百叶新风过滤器 | 尺寸：400\*250 |  | 1个 |  |
| 百叶新风过滤器 | 尺寸：400\*500 |  | 3个 |  |
| 百叶新风过滤器 | 尺寸：400\*600 |  | 2个 |  |
| 百叶新风过滤器 | 尺寸：500\*320 |  | 1个 |  |
| 合计 |  |

报价单位：（盖章） 报价人：

电话： 日 期： 年 月 日

空调过滤器技术要求

1. 过滤器性能符合欧盟EN779/EN1822标准，初效过滤器G4、中效过滤器F8、高效过滤器H14须提供第三方检测机构出具过滤效率检测报告。
2. 过滤器生产厂家具有ISO9001质量认证。
3. 供应商须提供过滤器产品合格证、产品出厂检测报告、产品主要技术参数、性能说明、样品。
4. 过滤器生产厂家产品具有最近三年医药及医疗体系行业过滤器业绩，并提供二份产品销售合同扫描件。
5. 初效过滤器需要提供滤料材质证明；中效过滤器需要提供滤料材质证明；高效过滤器需要提供过滤器进口滤纸证明。
6. 其它要求：

A、过滤器更换由过滤器供货商负责完成;

B、送货到后，须放置到指定位置;