**绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单**

**询价项目：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 内容、要求 | 品牌型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| 双头防爆粉尘采样器 | 连续工作时间：不小于8h;采样器流量计：精度±2.5%，流量范围：5-30L/min；粉尘采样夹：可安装直径40mm的滤膜；可测总尘和呼尘；采样头材质为金属；配总尘采样头2个、滤膜200张以及呼尘采样头2个、滤膜100张。 |  |  | 5台 |  |
| 个人噪声剂量计 | 2型或以上，具有A计权，S（慢）档，Peak(峰值)档；准确度：±1.0；频率范围：20-8000Hz |  |  | 2台 |  |
| 合计 |  |

报价单位：（盖章） 报价人：

电话： 日 期： 年 月 日