置换液压升降平台招标文件

**一、供货范围**

1、提供液压升降平台全套设备及控制系统，含主体设备、辅助设备、阀门、仪表、电气、控制系统硬件和软件；

2、设备技术资料及操作手册、操作说明书；

3、招标方提供液压平台电源至平台配电箱处；

4、招标方负责协调施工临时电源；

5、提供优质的售后服务；

6、投标方负责安装、检查、调试、免费培训。

7、投标方负责旧升降平台的折旧（拆卸、回收）。

**二、投标人基本要求**

1、为了售后服务有保障，投标人须是四川省内注册的企业；

2、投标人公司必须具有ISO质量管理体系认证；

3、投标人提供的产品必须具有国家正规机构的质量检测报告；

**三、设备技术条件**

1、平台尺寸：6000mm\*3000mm

2、平台承重：4T（载货重量）

3、设备数量：1台

4、层数：2站2停

5、净升高度：4.2m。

**6、设备材料要求**

6.1 平台花纹板厚度：6mm；

6.2 剪叉架材料：200\*100\*6mm；

6.3 导轨：100H钢；

6.4油缸：110/4支，双向密封；

6.5 泵站：380V/7.5KW；

6.6 底架：16#槽钢；

**三、报价要求**

提供整体报价（1.新设备价格 2.折旧价格 3.最终报价）。

**四、投标资料提供**

1、投标方在投标时须提供设备所需公用条件、设备安装条件（基

础条件（含梁、柱预埋件）、设备外形尺寸、荷载、配管尺寸、安装维护所需净空尺寸）等；

**五、技术服务**

1、投标方提供优质的售前、售中、售后服务；

2、投标方负责现场安装及设备调试；

3、投标方免费提供设备操作和维护培训；

4、设备出现的任何问题，投标方保证在30分钟内经予答复、24小时内赶到现场，并根据投诉的情况确定处理措施，进行维修和更换；

5、质保期内，由于产品质量引发的费用，由投标方承担；

6、质保期内，由于招标方使用不当、或者是自然环境造成的，投标方免费提供维修，维修所用的材料和配件只收成本价；

7、质保期内投标方定期上门检测和维护；

8、在保质期外，若需更换零件或部件，则酌情收取材料成本费。

**六、质量保证和试验**

1、投标方提供的产品应为全新的、成熟的产品，招标方享有产品升级的优先权；

2、投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料（包括供方的外购件在内）均应符合本技术协议的规定；

3、投标方应遵循本技术协议中各条款；

4、产品质保期为验收合格投入使用之日起12个月；

**七、设备验收**

1、投标方设备制造应遵循国家或行业现行标准和相应的技术规范；

2、设备操作控制可靠，为验收合格。

3、在调试整个过程中，若发生设备缺损、设备性能不满足要求、不符合技术协议规定、不满足相关标准及规范的情况，投标方须及时无条件更换。

## 八、招标文件

1.投标人应认真阅读该招标文件中的所有规定、格式、条款及其它信息。如果未按投标文件的要求提供信息或递交的投标书未实质性响应招标文件，风险由投标人承担，并可能导致投标被拒绝。

2．不论是否递交投标书，任何投标人都应将招标文件视为保密文件。

3.招标人向投标人提供的有关资料和数据，招标人对投标人由此而做出的理解和推论概不负责。

4.投标人在审阅招标文件后，因判断失误或疏漏，应自行负责。

## 九、投标文件编制及要求

1．投标文件的语言

投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。所有投标书内容用规格为A4纸打印。

2．投标文件的组成（须加盖公章）

2.1 第一卷 商务标部分

2.1.1投标（承诺）函

2.1.2法定代表人资质证明书

2.1.3授权委托书

2.1.4报价单

2.1.6偏离说明表

2.1.7主材清单

2.1.8详细参数配置表

2.2第二卷 信誉标部分

2.2.1投标人基本情况

2.2.2过去五年内承担的与本项目性质类似的项目

2.2.3拟派安装调试指导人员资格证书材料复印件

2.2.4投标人营业执照副本及年检页、资质证书、安全证书、其他信誉证书等复印件

2.2.5投标人近两年经审计后的财务报表

2.2.6投标人对自身有利条件和优势的说明

2.3 第三卷 技术标部分

2.3.1概况

2.3.2方案、技术措施

2.3.3顺序、进度安排

2.3.4质量保证体系、措施

2.3.5其他措施

2.4投标文件正本和副本（2份）如有不一致之处，以正本为准

3．投标报价说明

3.1投标总报价必须用大写与小写两种方式填写。若大写与小写

不一致时，以大写为准。