**绵阳市涪城区疾病预防控制中心监控系统采购询价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 内容、要求 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| 日夜型星光级半球型网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测采用星光级800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高最大可输出800万(3840×2160)@25fps内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境内置MIC支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级支持SMD 3 |  | 21 |  |
| 日夜型星光级筒型网络摄像机 | •符合IP66级防尘防水，可靠性高•采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达80m •1个内置麦克风，高清拾音•支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大256 GB本地存储•支持萤石平台接入•支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本•支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测•支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境•最高分辨率可达3840×2160 @25fps，在该分辨率下可输出实时图像 |  | 17 |  |
| 红外网络高清 云台摄像机 | •支持开放型网络视频接口、ISAPI、ISUP、GB/T28181和萤石接入•支持宽动态范围达120dB•防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级•支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储•支持定时任务、一键守望、一键巡航功能•支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉•支持定时抓图与事件抓图功能•支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转）•支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR•支持23倍光学变倍，16倍数字变倍•支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能•支持玻璃加热除雾•采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150m•支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率•支持超低照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.001Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR•支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间•支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸•支持最大3840×2160 @25fps高清画面输出 |  | 1 |  |
| POE交换机 | 16千兆POE口+1千兆电口+1千兆光口，整机最大225W |  | 5 |  |
| 光通讯收发器（对） | SC光纤接口+千兆RJ45接口，Tx：1550nmRx：1310nm |  | 4 |  |
| 超六类网线（箱） | 该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。•支持千兆以太网信号传输。•无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。•PVC护套，耐磨、抗拉强度高。•阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。•均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。•符合RoHS 2.0 和Reach认证。•产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 |  | 15 |  |
| 围墙支架（根） | 定制 |  | 15 |  |
| 存储录像机 | •2U 标准机箱，支持机架安装；•8盘位，最大支持8TB硬盘•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出•支持8路1080P解码，开启增强模式后最高可提升至16路1080P•支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC•2个千兆网口•自带16进4出报警口•2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 |  | 1 |  |
| 监控显示器 | •支持DP、DVI、HDMI、VGA接口信号输入•采用2个MACE独立颜色校正引擎，改善图像的对比度、细节、边缘等•支持7×24小时工作模式•支持3.5mm音频输入•支持USB软件升级•支持一键画面静止；高温报警设置，安全使用•完善的工厂设置模式•四等窄边设计，外形美观，横放竖放皆宜•内置红外遥控接收器，接收视角广•支持软件展频技术可降低EMI辐射•采用可编程12-bit RGB gamma校正技术•采用3D数字梳状滤波器，采用3D降噪技术•支持物理分辨率高达 3840×2160 @60Hz，画面细腻、清晰 |  | 1 |  |
| 监控专用 存储硬盘 | 接口类型：SATAII，容量：8TB，转速：5900转，缓存：256M |  | 8 |  |
| 纯铜电源线（米） | 纯无氧铜芯，不易氧化 |  | 300 |  |
| 光缆（米） | 8芯单模 |  | 500 |  |
| 机柜 | 机柜容量：42u立柱间距19英寸480mm机柜静载：500-800KG防护等级：IP20符合ANSI/EIA RS-310-D,IEC297-2,DIN41491;PART1 DIN41494;PART7,GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准 |  | 1 |  |
| 立杆 | 3.5米组合立杆 |  | 3 |  |
| 2.5 PVC管件(米) | 含配套接头等 |  | 600 |  |
| 2.0 PVC管件(米) | 含配套接头等 |  | 300 |  |
| 墙面剔槽（米） | \ |  | 150 |  |
| 熔纤施工 | \ |  | 1 |  |
| 设备调试费 | 施工、调试、培训、壹年免费质保 |  | 1 |  |
| 辅材 | 接头、插板等其他耗材 |  | 1 |  |
| 合计 |  |

报价单位：（盖章） 报 价 人：

电 话： 日 期： 年 月 日