**绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单**

**询价项目：PP试剂柜**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 内容、要求 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| 通风型PP药品柜 | 柜体：采用8mm瓷白色PP板焊接一体成型，具较强之抗折弯性，具有耐酸碱特性，外形美观大方，铰链/把手：采用耐强酸、强碱材质，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作，带双人双锁、防腐标志。规格：≥900mm\*450mm\*1800mm |  | 6 |  |
| 管道风机 | PP材料,220V，110W,风速：≥1850立方/小时。 |  | 1 |  |
| 风机控制 | 含配件 规格：规格：φ250=220V |  | 1 |  |
| 管道配件 | 满足现场 |  | 1 |  |
| 安装陪件 | 吊件/固件/含定时装置 |  | 1 |  |
| 通风管道 | 规格：φ110M，材质：PVC |  | 12 |  |
| 合计 |  |

报价单位：（盖章） 报价人：

电话： 日 期： 年 月 日