**绵阳市涪城区疾病预防控制中心采购询价单**

**询价项目：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 内容、要求 | 报价品牌及型号 | 单位 | 数量 | 合计（元） |
| **余氯检测仪** | 精度:0.01；测量范围:标准量程0.01-10mg/L,DPD分光光度法。 |  | 台 | 1 |  |
| **照度计** | 测量范围：0-200000Lx |  | 台 | 1 |  |
| **温湿度计** | 湿度:精度0.1%, 测量范围10%-95%；温度:精度0.1℃，范围0-60℃。 |  | 台 | 1 |  |
| **二氧化氯检测仪** | 精度:0.01；测量范围:0.01-4mg/L,现场测定法，配套试剂需要甘氨酸+DPD。 |  | 台 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章） 报价人：

电话： 日 期： 年 月 日